Mały Płock, 14.05.2020 r.

OGPŚ.271.4.2020

**Modyfikacja Nr 2 treści SIWZ**

**Przetarg nieograniczony na „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Rogienicach Wielkich oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Mały Płock”**

Zamawiający w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843) dokonuje modyfikacji zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia, sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego postępowania na „*Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Rogienicach Wielkich oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Mały Płock*”.

Zakres modyfikacji jest następujący:

**1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Rozdział 13. Miejsce oraz termin składania ofert, pkt. 1 i 2 otrzymują brzmienie:**

1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:

 w sekretariacie Urzędu Gminy w Małym Płocku, (I – piętro) Mały Płock ul. Jana Kochanowskiego 15, 18-516 Mały Płock **do dnia 02.06.2020r., godz. 1200**

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, niezwłocznie.

1. Miejsce otwarcia ofert w siedzibie zamawiającego:

Gmina Mały Płock ul. Jana Kochanowskiego 15, 18-516 Mały Płock – sala konferencyjna (parter), **dnia 02.06.2020r., godz. 1215.**

**3. Załącznik Nr 9 a, Dokumentacja projektowa, opis technologii, pkt. 5.1. Napowietrzanie wody, akapit „Parametry mieszacza”, tiret pierwszy i drugi otrzymują brzmienie:**

* wydajność 80 m3/h
* średnica wewnętrzna 0,6 m

**4. Załącznik Nr 9 a, Dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót przebudowy (modernizacji) technologii uzdatniania wody hydroforni w Rogienicach Wielkich, pkt. II.4.1.4., akapit „Parametry mieszacza”, tiret pierwszy i drugi otrzymują brzmienie:**

* wydajność 80 m3/h
* średnica wewnętrzna 0,6 m

**5.** **Załącznik Nr 9 a, Dokumentacja projektowa, opis technologii, pkt. 5.3. Zestawy filtracyjne:**

1. **akapit „Filtry I stopnia (proces odżelaziania)” – „Wyposażenie zestawu filtracyjnego” tiret drugi otrzymuje brzmienie:**

- przepustnice międzykołnierzowe (korpus żeliwny, dysk ze stali nierdzewnej) odcinające z napędami pneumatycznymi – 6 szt.

1. **akapit Filtry II stopnia (proces odmanganiania) „Wyposażenie zestawu filtracyjnego” tiret drugi otrzymuje brzmienie:**

- przepustnice międzykołnierzowe (korpus żeliwny, dysk ze stali nierdzewnej) odcinające z napędami pneumatycznymi – 6 szt.

*Kierownik zamawiającego*

*(-) Józef Dymerski*

*Wójt Gminy*