Mały Płock, 30.11.2020 r.

OGPŚ.271.12.2020

**Wyjaśnienia Nr 1 treści SIWZ**

**Przetarg nieograniczony na „Przebudowa drogi w miejscowości Stare Rakowo”**

Zamawiający w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn zm.) przekazuje pytania i wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Pytanie 1**

Dołączenie tabeli robót ziemnych, tabeli zjazdów (brak zaznaczenie lokalizacji zjazdów na planie sytuacyjnym)

**Odpowiedź na pytanie 1**

Roboty ziemne są wyliczone matematycznie w przedmiarze robót zjazdy jak w przedmiarze 28 szt. pow. 560 m2 z kruszywa łamanego, zjazdy zostaną wskazane przy wykonywaniu robót.

**Pytanie nr 2**

Przedmiar robót dział 4 poz. 10 określa wykonanie nawierzchni – warstwy wiążącej gr. 4 cm. Na przekroju normalnym warstwa wiążąca ma grubość 5. cm. Prosimy o ujednolicenie stanowiska.

**Odpowiedź na pytanie 2**

Warstwa wiążąca gr 5 cm, zgodnie z zapisami projektu wykonawczego.

**Pytanie nr 3**

W km 0+884,61 jest wrysowany przepust fi 2x1000mm z rur żelbetowych. Czy można go wykonać z rur HDPE fi 1000mm.

**Odpowiedź na pytanie nr 3**

Przepust może być wykonany z rur HDPE fi 1000mm.

**Pytanie nr 4**

Dołączenie tabeli poszerzeń i krzywych/prostych przejściowych dla łuków zaznaczonych na przedmiotowym odcinku drogi w celu sprawdzenia prawidłowości wyliczonej projektowanej nawierzchni.

**Odpowiedź na pytanie nr 4**

Poszerzenia bitumiczne są opisane w przedmiarach. Z uwagi na szerokość pasa drogowego na pozostałych łukach będzie pobocze z kruszywa łamanego dostosowane do ruchu.

**Pytanie nr 5**

Prosimy o potwierdzenie, czy dołączona stałą organizacja ruchu jest uzgodniona i ostateczna (brak ograniczenia prędkości przy ostrych łukach)

**Odpowiedź na pytanie nr 5**

Pod tablicami miejscowości należy umieścić znaki B-33 30 km/h.

**Odpowiedź na pytanie nr 4**

Poszerzenia bitumiczne są opisane w przedmiarach. Z uwagi na szerokość pasa drogowego na pozostałych łukach będzie pobocze z kruszywa łamanego dostosowane do ruchu.

**Pytanie nr 6**

W poz. 20 przedmiaru robót jest mowa o barierach ochronnych. Prosimy o określenie parametrów barier ochronnych (A, H lub N, W) oraz dołączenie SST dla barier ochronnych.

**Odpowiedź na pytanie nr 6**

Bariery ochronne H1W2A słupki co 1 m stosować zgodnie z badaniami producenta.

**Pytanie nr 7**

Na sytuacji widać, że wzdłuż drogi biegnie kabel telekomunikacyjny. Prosimy o dołączenie uzgodnienia z właścicielem sieci oraz określenie, czy na przejściach poprzecznych pod jezdnią oraz pod zjazdami należy osłonić go rurami dwudzielnymi. Jeśli tak, to proszę uzupełnić przedmiar o tą pozycję.

**Odpowiedź na pytanie nr 7**

Jezdnia była już wykonana przed ułożeniem kabla. Biegnie on poza jezdnią. Wykonawca kabla

Powinien go położyć zgodnie ze swoimi wymogami. Z uwagi na to że nie zmienia się przebieg jezdni

Nie przewiduje się przebudowy kabla.

*(-) Józef Dymerski*

*Wójt Gminy*