Mały Płock, 28.04.2020 r.

OGPŚ.271.3.2020

**Modyfikacja Nr 1 treści SIWZ**

**Przetarg nieograniczony na „Przebudowa drogi w miejscowości Budy-Kozłówka”**

Zamawiający w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) dokonuje modyfikacji zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia, sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, dotyczącego „**Przebudowy drogi w miejscowości Budy-Kozłówka”.**

Zakres modyfikacji jest następujący:

**1.** **Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, Rozdział III Termin wykonania zamówienia:**

Termin wykonania zadania: do 31.12.2020 r.

**2. W załączniku do specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Załącznik nr 1 – projekt umowy, § 3 Terminy realizacji umowy, ustęp 1 pkt. 2) otrzymuje brzmienie:**

2) termin zakończenia robót i zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego **do dnia: 31.12.2020 r.**

**3. W załączniku do specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Projekt wykonawczy przebudowa drogi gminnej w miejscowości Budy-Kozłówka – opis techniczny poz. 4.2., akapit drugi otrzymuje brzmienie:**

Szerokość poboczy 0,75 m przy szerokości jezdni 5,00 m na istniejącej nawierzchni żwirowej po wyprofilowaniu i zagęszczeniu koryta projektuje się:

dolną warstwę podbudowy z kruszywa łamanego C50/C30 o grubości 20 cm i szerokości 5,30 m.

**4. W załączniku do specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Przekroje konstrukcyjne, wiersz drugi opisu przekroju otrzymuje brzmienie:**

podbudowa z kruszywa łamanego C50/C30 o grubości 20 cm.

**5.** **W załączniku do specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, punkt 2. Materiały otrzymuje brzmienie:**

Do wykonania warstwy podbudowy należy stosować mieszankę z kruszywa łamanego C50/30.

*(-) Józef Dymerski*

*Wójt Gminy*