Mały Płock, dnia 05.06.2018 r.

**Gmina Mały Płock**

**ul. Jana Kochanowskiego 15**

**18-516 Mały Płock**

OGPŚ.271.5.2018

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

Niniejsze zapytanie ofertowe jest prowadzone w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 20157r. poz. 1579 z poź. zm.), co oznacza, że postanowień ustawy nie stosuje się do zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych wartości 30.000 euro

**Zamawiający:**

Gmina Mały Płock

ul. Jana Kochanowskiego 15

18 – 516 Mały Płock

NIP 291 01 79 505

tel. 86 – 279-13-12

fax 86 – 279-12-50

e-mail: ugmplock@4lomza.pl

zaprasza do składania ofert na zadanie

**„Budowa chodnika w miejscowościach Kąty, Nowe Rakowo i Kołaki-Wietrzychowo”**

**1. Przedmiot zapytania ofertowego:**

Przedmiotem zapytania jest budowa chodnika na powierzchni 129,00 m2 w miejscowości Kąty, budowa chodnika na powierzchni 65 m2 w miejscowości Nowe Rakowo oraz budowa chodnika na powierzchni 70 m2 w miejscowości Kołaki-Wietrzychowo.

**Zadanie 1**

**Roboty budowlane przy budowie chodnika w miejscowości Kąty obejmować będą:**

- dostawę kostki brukowej,

- dostawę krawężników,

- dostawę obrzeży chodnikowych,

- usunięcie warstwy ziemi,

- wykonanie i profilowanie koryta,

- ułożenie obrzeży betonowych,

- ustawienie krawężników i krawężników obniżonych na wjazdach,

- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego,

- wykonanie podsypki piaskowej,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej (na wjazdach)

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej.

Konstrukcja nawierzchni:

- nawierzchnia z kostki brukowej szarej o grubości 6 cm,

- nawierzchnia z kostki brukowej szarej o grubości 8 cm (na wjazdach),

- podsypka piaskowa o grubości 3 cm,

- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 o grubości 3 cm (na wjazdach),

- podbudowa z kruszywa naturalnego o grubości 20 cm.

**Zadanie 2**

**Roboty budowlane przy budowie chodnika w miejscowości Nowe Rakowo obejmować będą:**

- dostawę kostki brukowej,

- dostawę krawężników,

- dostawę obrzeży chodnikowych,

- usunięcie warstwy ziemi,

- wykonanie i profilowanie koryta,

- ułożenie obrzeży betonowych,

- ustawienie krawężników i krawężników obniżonych na wjazdach,

- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego,

- wykonanie podsypki piaskowej,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej (na wjazdach)

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej.

Konstrukcja nawierzchni:

- nawierzchnia z kostki brukowej szarej o grubości 6 cm,

- nawierzchnia z kostki brukowej szarej o grubości 8 cm (na wjazdach),

- podsypka piaskowa o grubości 3 cm,

- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 o grubości 3 cm (na wjazdach),

- podbudowa z kruszywa naturalnego o grubości 20 cm.

**Zadanie 3**

**Roboty budowlane przy budowie chodnika w miejscowości Kołaki-Wietrzychowo obejmować będą:**

- dostawę krawężników,

- dostawę obrzeży chodnikowych,

- ułożenie chodnika z powierzonej kostki,

- usunięcie warstwy ziemi,

- wykonanie i profilowanie koryta,

- ułożenie obrzeży betonowych,

- ustawienie krawężników i krawężników obniżonych na wjazdach,

- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego,

- wykonanie podsypki piaskowej,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej (na wjazdach)

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej.

Konstrukcja nawierzchni:

- nawierzchnia z kostki brukowej szarej o grubości 6 cm,

- nawierzchnia z kostki brukowej szarej o grubości 8 cm (na wjazdach),

- podsypka piaskowa o grubości 3 cm,

- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 o grubości 3 cm (na wjazdach),

- podbudowa z kruszywa naturalnego o grubości 20 cm.

Wzór oferty stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

Każdy z Wykonawców zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zapytania.

Wszystkie materiały budowlane muszą posiadać wymagane atesty i muszą być w pierwszym gatunku jakościowym.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

**2. Kryterium oceny ofert** – cena 100%

 Oferta cenowa powinna być podana w złotówkach.

**3. Termin realizacji zamówienia** – do 30 września 2018 r.

**4. Okres gwarancji** – minimum 36 miesięcy od daty odbioru końcowego.

**5. Rodzaj płatności** – podstawą do dokonania płatności będzie wystawiona faktura z terminem

 płatności 21 dni od daty jej wpływu.

**6. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert**

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z opisem „Budowa chodnika w miejscowościach Kąty, Nowe Rakowo i Kołaki-Wietrzychowo”

1. w siedzibie Zamawiającego: Gmina Mały Płock, ul. J. Kochanowskiego 15
2. – 516 Mały Płock,
3. lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego

 **w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 czerwca 2018 r. do godz. 12.00**

1. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą brane pod uwagę (liczy się data wpływu)
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego i podpisana przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli.

**7. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty**

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta spełni wymagania przedstawione w niniejszym zapytaniu oraz który zaoferuje najkorzystniejszą cenę brutto.

Złożenie oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego o zawarcie umowy.

Gmina Mały Płock zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia i nie wyłonienia Wykonawcy bez podawania przyczyny.

Informacja o wyborze oferty, bądź informacja o unieważnieniu postępowania zostanie zamieszczona na stronie BIP Zamawiającego.

 *Wójt Gminy Mały Płock*

 *Józef Dymerski*

 Załącznik do zapytania ofertowego

…………………………………………………………..

 (nazwa wykonawcy)

…………………………………………..………………

…………………………………………………………..

 (adres)

  **Gmina Mały Płock**

 **ul. J. Kochanowskiego 15**

 **18-516 Mały Płock**

**OFERTA CENOWA**

**dotyczy zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro netto**

Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

oferujemy wykonanie przedmiotowego zamówienia za cenę:

………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

W tym:

Zadanie 1 za cenę:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zadanie 2 za cenę:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zadanie 3 za cenę:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
2. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. Inne ustalenia: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………

 ………………………………………..........……………………….…

 (podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)