Mały Płock, 28.11.2019 r.

OGPŚ.271.9.2019

**Wyjaśnienia Nr 2 treści SIWZ**

**Przetarg nieograniczony na „Wykonanie projektów wykonawczych oraz robót budowalnych dla Szkoły Podstawowej w Kątach ( zadanie nr 1) oraz gimnazjum im. Jana Pawła II   
i Szkoły Podstawowej w Małym Płocku (zadanie nr 2)”**

Zamawiający w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843) przekazuje pytania i wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Mały Płock**

1. Czy w zakresie przy ociepleniu stropodachu granulatem jest naprawa / wymiana poszycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi oraz wymianą instalacji odgromowej?

**Tak**

1. Czy kraty w oknach należy przemalować czy wymienić na nowe?

**W przypadku dobrego stanu istniejących krat Zamawiający dopuszcza ich przemalowanie i ponowne wykorzystanie.**

1. Czy ze względu na zły stan techniczny instalacji odgromowej należy ją zaprojektować i wykonać na nowo?

**Tak**

1. Po czyjej stronie są uzgodnienia z lokalnym OSD przy projektowaniu instalacji PV?

**Zamawiający oczekuje że uzgodnienia z lokalnym OSD będą realizowane przez Wykonawcę robót przy jednoczesnym uzgodnieniu wszelkiej korespondencji z Zamawiającym.**

1. Czy w zakresie jest remont i podwyższenie kominów dachowych oraz attyk?

**Tak**

1. Czy Zamawiający przewiduje ocieplenie frontowej elewacji szkoły w części na której są malowidła?

**Zamawiający przewiduje ocieplenie całej elewacji.**

1. Czy w zakresie Wykonawcy jest demontaż i utylizacja urządzeń w kotłowni?

**Tak**

1. Czy w zakresie Wykonawcy jest odmalowanie całych pomieszczeń czy tylko fragmentów które zostały uszkodzone/naruszone w wyniku wymiany instalacji?

**Zamawiający przewiduje odmalowanie jedynie tych fragmentów które zostaną zniszczone w wyniku prac remontowych.**

1. Czy Zamawiający sprawdził nośność dachu na którym mają być montowane panele PV?

**Wykonawca na etapie projektów wykonawczych powinien sprawdzić nośność dachów na których przewiduje się montaż instalacji fotowoltaicznej**

**Kąty**

1. Czy Zamawiający sprawdził nośność dachu na którym mają być montowane panele PV?

**Wykonawca na etapie projektów wykonawczych powinien sprawdzić nośność dachów na których przewiduje się montaż instalacji fotowoltaicznej.**

1. Czy w zakresie wymiany kotła jest również dostosowanie pomieszczeń kotłowni do wymagań jakie powinny one spełniać?

**Tak**

1. Po czyjej stronie są uzgodnienia z lokalnym OSD przy projektowaniu instalacji PV?

**Zamawiający oczekuje że uzgodnienia z lokalnym OSD będą realizowane przez Wykonawcę robót przy jednoczesnym uzgodnieniu wszelkiej korespondencji z Zamawiającym.**

*Kierownik zamawiającego*

*Wójt Gminy*

*(-) Józef Dymerski*